		Załącznik nr 1 do Umowy
[image: Logotypy: Fundusze Europejskie dla Mazowsza, Rzeczpospolita Polska, Dofinansowane przez Unię Europejską oraz Mazowsze serce Polski.]
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zapytanie ma na celu określenie wartości szacunkowej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
I. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych (4 szt.), nieużywanych, kompletnych zestawów stacji roboczych wraz z monitorami graficznymi (8 szt.) i osprzętem, spełniających minimalne wymagania techniczne określone poniżej. Wymagania sprzętowe wynikają z konieczności zapewnienia pełnej kompatybilności z oprogramowaniem do obróbki graficznej i przetwarzania wideo (posiadanymi przez Zamawiającego m.in. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Premiere Pro) w wersji dla systemów operacyjnych firmy Microsoft, z których również korzysta Zamawiający.

II. Termin dostawy zamówienia
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia całości przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego w terminie wskazanym w ofercie Wykonawcy, nie później niż 14-8-2026 r..

III. Szczegóły zamówienia:
Stacja robocza – minimalne wymagania techniczne (4szt.)
Specyfikacja techniczna pojedynczego komputera
	Lp.
	Opis
	Minimalne wymagania techniczne

	1.
	Procesor
	· Procesor osiągający wynik co najmniej 65 000 punktów w teście PassMark CPU Mark, według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net, przy TDP nieprzekraczającym 170 W oraz dostępny w sprzedaży na dzień składania oferty.

	2.
	Płyta główna
	· Kompatybilna z procesorem, obsługa DDR5, LAN 1 Gbps, Wi-Fi min. 802.11ac, Bluetooth min. 5.0
· port audio z przodu obudowy: stereofoniczne gniazdo słuchawek oraz gniazdo mikrofonu
· 6 wbudowanych portów USB 3.2 w obudowie komputera z czego 1x USB 3.2 typ A i 1x USB 3.2 typ C z przodu obudowy

	3.
	Pamięć RAM
	· 128 GB DDR5 6000MT/s (min. 2x64 GB), możliwość rozbudowy

	4.
	Wydajność obliczeniowa
	Oferowany komputer musi osiągać w teście wydajności PCMark 10: 
· Overall Score – 10000 pkt. 
· Productivity score – 11000 pkt. 
· Digital Content Creation score – 22000 pkt. 
· Essentials – 12000 pkt.
Zamawiający zastrzega, że po podpisaniu umowy a przed odbiorem komputerów może zażądać od Wykonawcy dokumentu potwierdzającego spełnianie ww. wymagań w formie wydruku z przeprowadzonego testu, potwierdzonego przez Wykonawcę lub wydruk ze strony: www.3dmark.com 

Wymagane testy wydajnościowe muszą być przeprowadzone na automatycznych ustawieniach konfiguratora dołączonego przez 3DMark. Nie dopuszcza się stosowania overclokingu, oprogramowania wspomagającego pochodzącego z innego źródła niż fabrycznie zainstalowane oprogramowanie przez producenta, ingerowania w ustawieniach BIOS (tzn. wyłączanie urządzeń stanowiących pełną konfigurację), jak również w samym środowisku systemu (tzn. zmniejszanie rozdzielczości, jasności i kontrastu itp.). 

	5.
	Karta graficzna
	· Rodzaj: dedykowana karta graficzna, model dowolny, osiągający min. 31 000 punktów w teście PassMark – G3D Mark. Karta musi posiadać sprzętowe wsparcie dla technologii Ray Tracing z dedykowanymi jednostkami oraz przetwarzania grafiki z wykorzystaniem mechanizmów sztucznej inteligencji (AI).
Wynik testu oferowanego układu graficznego musi być dostępny na stronie: http://www.videocardbenchmark.net.

	6.
	Dyski
	· SSD 1 TB NVMe PCIe 4.0 (system)
· SSD 1 TB NVMe PCIe 4.0 (cache)
· SSD 2 TB NVMe PCIe 4.0 (dane)

	7.
	Obudowa
	· ATX, odpowiednia wentylacja

	8.
	Zasilacz
	· 1000 W, certyfikat 80 PLUS GOLD, modularny

	9.
	Chłodzenie
	· Cieczą AIO, chłodnica min. 360 mm, głośność w trybie pracy poniżej 35 dB

	10.
	BIOS
	· BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, wyprodukowany przez producenta komputera, zawierający logo producenta komputera lub nazwę producenta komputera lub nazwę modelu oferowanego komputera. Dashboard BIOS’u zbudowany w postaci kombinacji tekstu i grafiki obsługiwany w sposób selektywny i swobodny. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z poziomu BIOS informacji o:
- wersji BIOS,
- nr seryjnym komputera,
- model komputera,
- adresu MAC karty sieciowej,  
- modelu procesora wraz z informacjami o ilości rdzeni oraz     nominalnej prędkości pracy (w GHz), 
- informacji o ilości pamięci RAM oraz jej taktowaniu, 
- informacji o modelu i pojemności dysku twardego, 
- informacji o napędzie optycznym, 
-informacji o karcie sieciowej Ethernet i karcie dźwiękowej, 
- zintegrowanym układzie graficznym, 
- kontrolerze audio
· BIOS musi posiadać następujące funkcje:
- możliwość wyłączenia/włączenia portów USB, 
- możliwość wyłączenia/włączenia kontrolera SATA, 
- możliwość wyłączenia/włączenia karty dźwiękowej, 
- możliwość wyłączenia/włączenia modułu TPM, -
- możliwość wyłączenia/włączenia karty sieciowej Ethernet, 
- możliwość wyłączenia/włączenia bootowania PXE, 
- możliwość wyłączenia/włączenia funkcji Wake on LAN, 
-możliwość ustawienia preferencji dotyczących sposobu działania i wydajności wentylatora chłodzącego lub możliwość automatycznego sterowania wentylatorem chłodzącym, 
- możliwość ustawienia haseł: Administratora, tzw. „power-on”, pozwalającego na uruchomienie dysku twardego, 
- możliwość ustawienia sekwencji bootowania (wraz z możliwością usunięcia z listy bootowania poszczególnych urządzeń), 
- możliwość uruchomiania systemu z urządzeń zewnętrznych typu HDD-USB, USB Pendrive, CDRW-USB.

	11.
	System operacyjny
	· Windows 11 Pro 64-bit PL OEM (łącznie 4 licencje)
· klucz instalacyjny systemu operacyjnego 
· musi być fabrycznie zapisany w BIOS/UEFI komputera i wykorzystywany do instalacji tego systemu oraz jego aktywowania, a także możliwy do weryfikacji jego źródła pochodzenia przez stronę producenta systemu operacyjnego
Zamawiający nie akceptuje systemu operacyjnego typu „Refurbished”

	12.
	Certyfikaty 
	· Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), 

	13.
	Gwarancja
	· gwarancja Sprzedawcy sprzętu obejmująca okres minimum 24 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru, świadczona w miejscu użytkowania sprzętu 
· podjęcie naprawy gwarancyjnej następnego dnia roboczego od dnia przekazania zgłoszenia przez Zamawiającego w miejscu użytkowania sprzętu
· skuteczna realizacja naprawy gwarancyjnej następnego dnia roboczego od dnia przekazania zgłoszenia przez Zamawiającego w miejscu użytkowania sprzętu
· serwis sprzętu komputerowego musi być realizowany przez Wykonawcę lub partnera serwisowego Wykonawcy.
· w przypadku awarii dysków twardych w okresie gwarancji uszkodzone dyski pozostają u Zamawiającego
· możliwość weryfikacji statusu naprawy (poprzez udostępnienie przez Wykonawcę narzędzia np. strony internetowej lub infolinii).


Monitor Graficzny – minimalne wymagania techniczne (8szt.)

Specyfikacja techniczna pojedynczego monitora
	Lp.
	Opis
	Minimalne wymagania techniczne

	1.
	Panel
	· IPS, 27″ (68 cm), matowa powłoka, podświetlenie W‑LED 

	2.
	Przekątna / format
	· 27; proporcje 16:9

	3.
	Rozdzielczość
	· 2560 × 1440 (WQHD)

	4.
	Gęstość pikseli / wielkość plamki
	· 109 ppi; pixel pitch ~0,233 mm

	5.
	Jasność (typowa)
	· 350 cd/m²

	6.
	Kontrast statyczny
	· 1000:1

	7.
	Kontrast dynamiczny
	· ~100 000 000:1 (ASCR)

	8.
	Kąty widzenia
	· 178°/178° (CR≥10)

	9.
	Czas reakcji (GtG)
	· 5 ms

	10.
	Odświeżanie
	· 75 Hz (Adaptive‑Sync 48–75 Hz)

	11.
	Obsługa kolorów
	· 16,7 mln (8 bit), 100 % sRGB & Rec.709, ΔE < 2, fabryczna kalibracja

	12.
	Technologie obrazu
	· Trace‑Free, QuickFit, ProArt Preset/Palette, Low Blue Light, Flicker‑Free, Adaptive‑Sync

	13.
	Złącza video
	· DisplayPort 1.2 × 1, Mini‑DP 1.2 × 1, HDMI 1.4 × 1, DVI‑D (dual‑link) × 1

	14.
	Hub USB
	· 1× USB‑B 3.2 Gen 1 + 4× USB‑A 3.2 Gen 1

	15.
	Głośniki
	· Wbudowane 2x2

	16.
	Ergonomia
	· Regulacja wysokości 0–150 mm, obrót/pivot/swivel 90°, tilt –5°/+35°, VESA 100×100 mm

	17.
	Gwarancja
	· min. 24 miesięcy





Dodatkowe elementy zestawów 
	
	
	

	1.
	Wyposażenie
	· Zewnętrzna nagrywarka DVD – 1 sztuka (USB)

	2.
	Mysz
	· Mysz laserowa, z funkcją scroll umożliwiającą przewijanie w pionie, wyposażona w interfejs USB, przeznaczona dla użytkowników prawo- i leworęcznych, o rozdzielczości minimum 1000 dpi, wyposażona w co najmniej dwa przyciski oraz rolkę przewijania. Urządzenie ergonomiczne – zapewniające wygodny chwyt i komfort użytkowania podczas długotrwałej pracy. Mysz typu Plug and Play – niewymagająca instalacji dodatkowego oprogramowania. 4 szt.

	3.
	Klawiatura
	· układ QWERTY US-International z obsługą polskich znaków diakrytyczne. 4 szt.


IV. Warunki dodatkowe
· Wszystkie elementy muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych
· Dostawca zabawiany jest niezbędne przewody do podłączenia każdej stacji roboczej z dwoma monitorami (łącznie 8 przewodów)
· Dokumentacja: karty gwarancyjne, instrukcje obsługi, certyfikaty CE
· Miejsce dostawy: siedziba Zamawiającego ul. Inflancka 4, 00-189 Warszawa 
· W przypadku zastosowania rozwiązań równoważnych, Wykonawca zobowiązany jest do wykazania ich pełnej funkcjonalnej zgodności z wymaganiami OPZ
· Wykonawca oświadcza, że dostarczony sprzęt pochodzi z legalnego i autoryzowanego kanału dystrybucji producenta oraz jest objęty pełnym wsparciem producenta na terytorium Polski.
· Wykonawca oświadcza, że dostarczony sprzęt oraz jego producent nie są objęci ograniczeniami, sankcjami ani decyzjami właściwych organów krajowych lub Unii Europejskiej uniemożliwiającymi ich stosowanie przez podmioty publiczne
· Dostarczony sprzęt oraz firmware/BIOS nie mogą znajdować się w statusie End of Life (EOL) ani End of Support (EOS) na dzień dostawy.
· Dostarczone stacje robocze muszą posiadać aktywny moduł TPM 2.0 oraz obsługę Secure Boot zgodną z wymaganiami systemu Windows 11 Pro.
· Wykonawca zapewnia, że producent dostarczonego sprzętu udostępnia aktualizacje BIOS/UEFI oraz firmware’u dla oferowanych urządzeń przez okres obowiązywania gwarancji.
Warunki i zasady dostarczenia oprogramowania równoważnego dla Windows 11 Professional – licencja na system operacyjny 
Wymagania minimalne dla równoważnego oprogramowania, które musi spełniać poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: 
1) System operacyjny dla komputerów typu desktop i komputerów przenośnych.
2) System operacyjny musi być najnowszą wersją rodziny systemów operacyjnych danego producenta.
3) System pozwala na dołączenie komputera do lokalnej domeny Active Directory Zamawiającego na poziomie lasu Windows Serwer 2022 z zarządzaniem nim za pomocą polityk GPO oraz 
4) System musi udostępniać graficzny interfejs użytkownika umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy.
5) Interfejsy użytkownika dostępne w wielu językach do wyboru – w tym Polskim i Angielskim. 
6) Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe.
7) Wbudowany system pomocy w języku polskim.
8) Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim. 
9) Możliwość dokonywania bezpłatnych aktualizacji i poprawek w ramach wersji systemu operacyjnego poprzez Internet, mechanizmem udostępnianym przez producenta systemu z możliwością wyboru instalowanych poprawek oraz mechanizmem sprawdzającym, które z poprawek są potrzebne z ew. ograniczeniem czasowym dostępności nie krótszym niż dla systemu Microsoft Windows 11 Professional. 
10) Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarządzany przez administratora systemu Zamawiającego.
11) Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu operacyjnego.
12) Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6.
13) Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami.
14) Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi).
15) Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer.
16) Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki grupowe – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji. 
17) Rozbudowane, definiowalne polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji.
18) Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu, zgodnie z określonymi uprawnieniami poprzez polityki grupowe.
19) Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników.
20) Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych.
21) Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi. 
22) Obsługa standardu NFC (near field communication). 
23) Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących).
24) Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny. 
25) Mechanizmy logowania do domeny w oparciu o: 
a. Login i hasło,
b. Karty z certyfikatami (smartcard), 
c. Wirtualne karty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM).
26) Mechanizmy wieloelementowego uwierzytelniania. 
27) Wsparcie do uwierzytelnienia urządzenia na bazie certyfikatu.
28) Wsparcie wbudowanej zapory ogniowej dla Internet Key Exchange v. 2 (IKEv2) dla warstwy transportowej IPsec.
29) Wbudowane narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk.
30) Wsparcie dla środowisk Java i .NET Framework 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach.
31) Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń.
32) Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem.
33) Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową. 
34) Rozwiązanie umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację. 
35) Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe.
36) Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, woluminy dyskowe, usługi katalogowe. 
37) Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej. 
38) Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci. 
39) Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.). 
40) Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu).
41) Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor, umożliwiający, zgodnie z uprawnieniami licencyjnymi, uruchomienie do 4 maszyn wirtualnych. 
42) Mechanizm szyfrowania dysków wewnętrznych i zewnętrznych z możliwością szyfrowania ograniczonego do danych użytkownika. 
43) budowane w system narzędzie do szyfrowania partycji systemowych komputera, z możliwością przechowywania certyfikatów w mikrochipie TPM (Trusted Platform Module) lub na kluczach pamięci przenośnej USB. 
44) Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania dysków przenośnych, z możliwością centralnego zarządzania poprzez polityki grupowe, pozwalające na wymuszenie szyfrowania dysków przenośnych.
45) Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania partycji w usługach katalogowych.
46) Możliwość instalowania dodatkowych języków interfejsu systemu operacyjnego oraz możliwość zmiany języka bez konieczności reinstalacji systemu.
47) Wszystkie wymienione parametry, role, funkcje itp. systemu operacyjnego objęte muszą być dostarczoną licencją (licencjami) i zawarte w dostarczonej wersji oprogramowania (nie wymagają ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów).
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